比价文件

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 某院校图书馆主题文化阅读专区设计服务采购 |
| 项目编号： | 2025-YKGJGXJYBZ-F4001 |

报价人须知

报价书构成

（一）比价表（附件2）

（二）相关资格证明文件（除必须要求原件外，其他资料原件和复印件均可）

1.营业执照副本（复印件加盖公章）

2.法定代表人资格证明书（附件3）

3.法定代表人授权书（附件4）

（三）承诺函（附件5）

（四）现场勘察函（附件6）

未密封或者在规定时间内未送达我单位的一律拒绝收取。提交材料至少包含以上资料，缺少一项其比价文件作无效处理，所有资料需加盖供应商公章、完善相关签名并密封，未盖公章视为无效报价。

报价人须按上述统一格式及顺序向采购机构提供《报价书》，否则可能被视为无效报价。

附件1

1. 设计服务包含内容预估及材质要求（主要物料，具体以确认后为准）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购清单** | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **工艺描述** | **数量** | **单位** |
| 1 | 墙边高柜 | 定制高柜：  参考尺寸：12500MM（柜体长）\*3400MM（柜体高）\*400MM（柜体深度），需考虑整体40㎡区域柜体布置，具体以现场测量后及设计方案确定后为准  **1、材质及工艺要求**：  1）主材：要求胡桃木实木板材，柜体层板、侧板、背板厚度≥18MM，承重结构部位（如立柱、框架）厚度≥25MM。木材含水率8—12%，需经防开裂、防变形处理。  2）封边：使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8—12%，需经防开裂、防变形处理，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。  3）水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，无刺激性气味，漆膜附着力达到国家标准。  4）胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂。  5）同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍、切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。  **2、配件及功能结构要求：**  1）五金件：优质三节静音滑轨、铰链、锁具。  2）走线：考虑走线功能，配有灯带。  **3、质量及环保要求：** 提供相关原材料和产品的证明文件或检测报告，需符合国家及行业相关环保标准要求。  1）板材及封边：甲醛释放量，按《GB/T39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，达到ENF级（≤0.025mg/m³或E0级（≤0.050mg/m³）；  VOC（挥发性有机物）：表面涂装材料符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求。  2）水性漆：游离甲醛，挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量，卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求。  3）胶粘剂：游离甲醛，甲苯+二甲苯符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 | 1 | 组 |
| 2 | 设计排版 | 1.效果图设计  2.排版设计  3.制作文件设计 | 1 | 项 |
| 3 | 运输安装 | 1.运输、安装  2.造型定位模板  3.暗藏面板装饰（考虑消火栓：800MM（长）\*90MM（宽）\*2100MM（高）、监控摄像头等现场已有设备设施的在符合相关规定基础上，暗藏装饰） | 1 | 项 |
| 4 | 文化氛围营造 | 1.柜体装饰发光画面,组合亚克力灯片+画面UV工艺，内置LED灯带（IP3X防尘级，6W/M，220V，灯珠色温4000K）  2.柜体立体字，30MM侧边金属围边+环氧树脂发光字，LED灯珠色温4000K，12V/30W变压器开关  3.柜体发光宣传展板 | 1 | 项 |
| 5 | 搬挪及恢复 | 1.弱电相关走线排线  2.馆内智能设备搬挪及恢复 | 1 | 项 |

二、商务及配套方案要求

1、供应商负责设计和物料交付，原有位置设备和所有交付物料的人工搬运费，及安装费用。

2、交付期限：合同生效后，以采购人指定时间起，45个日历日内完成交付及安装，以及各弱电线缆整理，现场设备恢复和专区的正常使用。

3、服务地点与方式：指定地点，位置位于江苏省南京市。

4、所有提供物料需质保5年以上。供应商对所提供的产品在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。提供7\*24服务,若出现故障，应一小时响应，三个工作日内提供解决方案；若有人为因素出现的不在保修范围内的故障，也需积极协助维修，并提供优惠价格的配件与服务。保修期过后，仍然提供上门维修服务，只收取人工成本及换件成本，另随时提供备品备件，优惠提供材料更新、改造服务。

5、所用物料，品牌商品需提供品牌方授权及质量合格证书等，主要材料需提供符合相应条件要求的质量检测机构出具的质量说明材料。并将厂家、规格、价格及实验报告、产品合格证明、质量标准复印件提供采购人进行备案。

供应商按照招标文件和合同要求提供样品（小样或局部结构件），经确认封样后方可采购。样品的种类、名称、规格、数量要求：供应商自购材的质量必须符合设计及国家有关规范、标准及有关职能部门规定要求并提供产品合格证明，提供第三方检测报告（需具备CNAS/CMA资质），证明产品符合上述标准。所选的主、辅材品牌、档次应尽量保持一致，材料实行进场申报制度,约定的供应商供应材料必须向采购人送样，报品牌、价格、供应商供采购人核实方能使用，否则造成的损失由供应商负责；采购人对供应商供应材料的认可，并不代表免除供应商对所采购材料的责任。

6、保证所供材料及设计版权不会引起知识产权纠纷等法律责任，如有第三方向采购人提出侵犯其知识产权的主张，该责任应由中标人承担。

三、其他要求或说明

★保密要求：投标人不得向第三方泄露招标人提供的技术文件等资料。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2  比价表 | | | | | |
|
| 项目名称 | 采购工艺描述 | | 数量 | 单位 | 报价 |
| 墙边高柜 | 定制高柜：  参考尺寸：12500MM（柜体长）\*3400MM（柜体高）\*400MM（柜体深度），需考虑整体40㎡区域柜体布置，具体以现场测量后及设计方案确定后为准  **1、材质及工艺要求**：  1）主材：要求胡桃木实木板材，柜体层板、侧板、背板厚度≥18MM，承重结构部位（如立柱、框架）厚度≥25MM。木材含水率8—12%，需经防开裂、防变形处理。  2）封边：使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8—12%，需经防开裂、防变形处理，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。  3）水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，无刺激性气味，漆膜附着力达到国家标准。  4）胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂。  5）同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍、切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。  **2、配件及功能结构要求：**  1）五金件：优质三节静音滑轨、铰链、锁具。  2）走线：考虑走线功能，配有灯带。  **3、质量及环保要求：** 提供相关原材料和产品的证明文件或检测报告，需符合国家及行业相关环保标准要求。  1）板材及封边：甲醛释放量，按《GB/T39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，达到ENF级（≤0.025mg/m³或E0级（≤0.050mg/m³）；  VOC（挥发性有机物）：表面涂装材料符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求。  2）水性漆：游离甲醛，挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量，卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求。  3）胶粘剂：游离甲醛，甲苯+二甲苯符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 | | 1 | 组 |  |
| 设计排版 | 1.效果图设计  2.排版设计  3.制作文件设计 | | 1 | 项 |  |
| 运输安装 | 1.运输、安装  2.造型定位模板  3.暗藏面板装饰（考虑消火栓：800MM（长）\*90MM（宽）\*2100MM（高）、监控摄像头等现场已有设备设施的在符合相关规定基础上，暗藏装饰） | | 1 | 项 |  |
| 文化氛围营造 | 1.柜体装饰发光画面,组合亚克力灯片+画面UV工艺，内置LED灯带（IP3X防尘级，6W/M，220V，灯珠色温4000K）  2.柜体立体字，30MM侧边金属围边+环氧树脂发光字，LED灯珠色温4000K，12V/30W变压器开关  3.柜体发光宣传展板 | | 1 | 项 |  |
| 搬挪及恢复 | 1.弱电相关走线排线  2.馆内智能设备搬挪及恢复 | | 1 | 项 |  |
| 报价合计 | | | | |  |
| 报价时间 | 2025年 月 日 时 分 | | | | |
| 报价地点 | 江苏省南京市 | | | | |
| 报价方式 |  | | | | |
| 报价人 |  | 联系电话： | | | |
|
|
| 报价单位 | 盖章 | | | | |

附件3

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价方全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

报价供应商全称：（盖章）

年 月 日

附件4

法定代表人授权书

（如有授权填写）

某学院：

（报价方全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为 （项目编号） 的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

附：

授权代表姓名： 身份证号码：

职 务： 电 话：

传 真： 邮 编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（国徽面）

授权代表身份证复印件

（人像面）

附件5

供应商承诺声明

某学院：

我单位（报价供应商全称）自愿参加贵部组织的（项目名称）、（项目编号）采购活动，承诺声明如下：

一、供应商诚信承诺

1.如实编写投标文件，对投标文件中提供的文件材料、图片影像、财务数据、资产情况及相应证明等材料的真实性、完整性、准确性，承担相应的法律责任。

2.因单位转制、兼并、股改等特殊情况，无法提供原始材料、财务数据、资产情况等，造成单位信息难以确认时，自愿放弃参加军队采购活动。

3.在提供投标文件或现场核查时，如存在伪造文件材料，提供虚假图片影像、业绩合同、材料数据等，造假或篡改相关数据及资产等情况，自愿放弃中标资格并无条件接受相应处罚。

二、保密承诺

1.严格遵守国家和军队的保密法律法规，履行保密义务。

2.不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

3.不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

4.招标文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

5.未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关信息。

三、未被列入违法失信名单承诺

未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

四、关联关系企业不参与采购活动承诺

与我单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，未参加同一包采购活动。

我单位为生产型企业的，与我单位生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的其他生产型企业，未参加同一包采购活动。

我单位为非国有销售型企业的，与我单位以及股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属（指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系）或相互占股等关联关系的其他非国有销售型企业，也未参加同一包采购活动。

我单位提供的业绩证明材料中，合同缔约方不存在控股或管理关系。

五、前3年没有重大违法记录的书面声明

参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上）等重大违法记录；

六、没有发生过重大质量安全事故的书面声明

我单位近3年没有发生过重大质量安全事故。

七、非外资独资企业或控股企业的书面声明

我单位为非外资独资企业或控股企业。

如果我方违反上述承诺声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任，接受军队采购管理部门和采购机构按国家和军队有关法规作出的相关处罚。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年 月 日

附件6

现场勘察函

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | 勘察时间 |  |
| 勘察情况 |  | | |
| 勘察资料 | 现场踏勘人员需提供投标人营业执照复印件（加盖公章）、身份证原件、授权委托书原件以备核验，并在投标单位踏勘登记表签到，方可参与最终的投标。 | | |
| 供应商授权代表签字或盖章 |  | | |
| 采购人签字或盖章 |  | | |