**附件：具体的技术指标要求**

|  |
| --- |
| 1、改造情况简述  某实验室改造工程，整体布局图如下所示（实际摆放与图中位置按需调整），整体分为桌面调试演示区、静态设备展示区、试验区，其中桌面调试演示区涉及XX、XX、XX、XX四项模型及原理演示，静态设备展示区涉及实验室设备静态展示及控制相关改造，试验区涉及定制化试验桌椅、智慧屏幕改造，此外还有整体墙面粉刷及电力改造。  具体包括：  嵌入式白板：2.50m×1.40m；  定制化试验台：尺寸要求覆盖长度共8.50m；  定制化智慧屏幕：尺寸面积不小于3.00m×1.68m，分辨率不低于1980×1080P，支持CVBS、VGA、DVI、HDMI等多种信号输入，可根据用户需要，进行定制化改造；  试验台椅子：若干；  电力改造：全室根据新布局，按需重新电力改造，并完成走线、开口、开关电源等工作；  墙面改造：墙面全面粉刷；  其他要求：根据需要进行旧物拆卸。      图1. 某实验室改造工程示意图  2、其他要求  乙方按甲方要求需要，提供必要设计图纸。 |